Commentaire sur le shéma:

Capteur en commun:

|  |  |
| --- | --- |
| PS6 | 3+1 |
| PS8 | 3+4 |
| PS18 | 3+5 |
| PS20 | 3+2 |
| PS1 | 1+2 |
| PS13 | 4+5 |

Capteurs:

|  |  |
| --- | --- |
| CP | Capteur de position tout seul |
| PS | Capteur de position en face d’un stateur |
| CPI | Capteur de position d’un stateur |

Actionneurs:

|  |  |
| --- | --- |
| RxD & RxG | sens de verrouillage |
| ST | Actionneur de vitesse, start-stop chariot |
| PI | Actionneur pour bloquer le train |
| Ax && Vx | Actionneur de verrouillage |